机器视觉LED光源应用简介
对于机器视觉应用中的过程控制和检测而言，系统质量在很大程度上取决于照明系统的质量。LED技术正处于快速持续的发展之中，先进的LED光源为机器视觉应用提供先进的解决方案。在机器视觉系统的行业应用中，特定的照明技术，如亮场和暗场，后部或背部照明，以及定向或漫射照明，是实现成功分析的关键因素。
机器视觉光源的类型及应用：

一、环形LED视觉光源：环形光源是专为机器视觉、工业检测、工业体视显微镜设计的高亮度LED光源，亮度可调、低温、均衡、无闪烁，无阴影，特有的内嵌式结构，用户可以根据需要加装偏光片，减少光线干扰从而显著提高图像质量，广泛应用于工业显微、线路板照明、晶片及工件检测、视觉定位等系统中。
二、机器视觉LED背光源：LED背光源采用高亮度、长寿命的LED发光管组成，能充分突出测量或检测物体的轮廓信息，主要应用为：轮廓检测、电子元件的外部检测、检测透明胶片等的污点、SOP和CSP检测、液晶文字的检查、小型电子元件及QFP，SOP的尺寸和外形 、轴承的外观和尺寸检查、半导体引线框的外观和尺寸检查等。
三、机器视觉LED条型光源：条型光源适合较大被检测物体的表面照明，可以从任何角度提供配合物体的斜射照明，在条形结构中具有高亮度的分布，广泛应用于金属表面检查、表面裂缝检查 、胶片和纸张包装破损检测、管脚平整度、LCD破损检测，定位标记检测、LED缺陷检查等。
四、机器视觉LED方形倾斜光源：方形光源在四边配置条形光，每边可独立控制照明及角度，适应不同高度的应用，实现高精度的照明。主要用于LCD面板标签检测、陶制封装件的外部和裂缝检测、QFC，SOP检测、金属板表面检查等。
 
五、机器视觉漫反射圆顶光源：无影光源LED所发出的光线通过半球型内壁的漫反射板多次反射，实现全空间区域的漫射光照明，对于凹凸不平表面检测起到特殊作用，可以完全消除阴影，主要用于球型或曲面物体缺陷检测、金属、镜面或玻璃等具有光泽物体的表面检测。
六、机器视觉同轴光源/同轴平行光源：同轴光源/同轴平行光源为反射度较高的表面提供对位及表面检查照明，如金属表面、薄膜、晶片、胶片及玻璃等的划伤检查、芯片和硅晶片的破损检测、玻璃板的表面损伤、PC母板的图谱检测、印刷版的图形检查等。
七、机器视觉LED光纤冷光源：机器视觉高亮LED光纤冷光源采用大功率LED，具有良好的光纤耦合效率，可作为工业半导体和集成电路板的检测光源、观察分析照明光源、视觉照明光源以及对温度有要求的特殊场合的光源使用。 
